int led1=9;

int led2=10;

int led3=11;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(led1,OUTPUT);

pinMode(led2,OUTPUT);

pinMode(led3,OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

digitalWrite(led1,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(led3,HIGH);

delay(100);

}