int ledpin=10;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(ledpin,OUTPUT);

}

void loop() {

analogWrite(ledpin,128);

// put your main code here, to run repeatedly:

}